1. Config setting (Mindy)---Loop\_TW\_LO001\_1~ LO001\_5

04-00 set config \*1000 LO001-1

04-02 set configurable AID \*1000 LO001-1

04-03 set configurable Group \*1000 LO001-1

04-09 Set parameter \*1000 LO001-2\_1/ LO001-2\_2

04-0A Set parameter \*1000 LO001-3\_1/ LO001-3\_2

04-0C Set cash Transaction Reader Risk Parameter \*1000

04-0D Set cashback transaction Reader Risk Parameter \*1000

04-0E Set DRL Reader Risk Parameter \*1000

~~60-03 Contact Set Application Data~~

60-06 Contact Set Terminal Data LO001-5

04-00 🡪 04-09 🡪 03-02 (NEO2 tags) LO001-6

2. Pass-Through ON <----> Pass-Through OFF\*50 (Kate) LO002\_1~ LO002\_4

(For normal product)

(USB & RS232 interface)

Pass-Through off

Activate transaction 02-01/02-40 (CL/ICC)

Pass-Through on

Read/write Mifare card/NFC

3. 01-02 Control User Interface\*1000 (Mindy)--- LO003\_1

Beep/LCD/LED 各種Status 跑一次🡪跑1000次

4. F0-F2/F0-F3/F0-FC/F0-FD LCD display\*1000 (Kate) --- LO003\_2

5. Load account DUKPT key(Mindy)--- LO004

6. 開關機測試\*一個晚上(Mindy) --- LO005

開機等到自動關機

Ping reader

Reader return RX

等到自動關機

7. Account DUKPT KSN (Pending)

8. Reboot (77-05) --- LO006

9. ACT (02-40) CL only --> Cancel (05-01) \*10000 --- LO007

10. CT Transaction (60-10) --> 60-11 --> 60-12 \*10000 --- LO008